[bookmark: _Toc834]第六章  投标文件格式 




投  标  文  件
（正本或副本）




项 目 编 号：               
项 目 名 称：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投标文件主要目录

一、资格性审查响应对照表
二、实质性要求和条件响应对照表（如有）
三、评分索引表
四、资格、资信证明文件要求
五、开标一览表
六、产品配置与分项报价表
七、技术参数响应及偏离表
八、商务条款响应及偏离表
九、技术方案、培训计划、服务承诺（如有）
一、资格性审查响应对照表

	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填：是或者否）
	投标文件中的页码位置

	通用资格要求

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格要求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	

	其他资格条件

	1
	法人授权书
	
	

	2
	投标函
	
	

	
	……
	
	




填写说明：表中内容仅供投标人参考，请投标人自行填写。



投标人（公章）：                  
二、实质性要求和条件响应对照表（如有）
	序号
	招标文件中的实质性要求和条件
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	数字调音台：
1.本地输入：≥32路MIC/Line输入，配置6.5立体声输入、声卡输入、USB输入、AES数字输入等。
4.Mic输入通道带独立反馈抑制器，有效抑制啸叫。
7.支持≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储, 可自定义场景名字，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出，支持232中控控制，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。
8.≥10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏，中英文操作界面，关机参数自动保存。
9.设备所含软件使用授权不少于15年。
	
	

	2
	网络串流播放服务器：
6.设备所含软件使用授权不少于15年。
	
	

	3
	数字专业功放（一）
立体声8Ω：额定功率2×≥1300W，频率响应：20Hz–20kHz (±3dB)‌
	
	

	4
	数字专业功放（二）
立体声8Ω：额定功率2×≥1500W，频率响应：20Hz–20kHz (±3dB)
	
	

	5
	电源时序器
3.总功率≥6000W，单路最大≥2000W。
	
	

	6
	LED 电动变焦聚光面光灯
7.光源配置：≥300W单颗集成COB LED光源。
	
	

	7
	LED800W切割灯
1.光源规格：≥800W LED COB光源。
	
	

	8
	LED帕灯
1.光源：至少18颗，单颗≥10W，四合一全彩LED灯珠。
	
	

	9
	LED三合一模组图案灯
1.灯泡功率：≥350W LED COB光源。
	
	

	10
	LED大功率平板会议灯
6.灯泡功率：≥200W 。
	
	

	11
	380W防尘防雾光束灯
1.灯泡功率：≥380W，色温7800K-8200K光源。
	
	

	12
	19颗蜂眼三合一摇头灯
1.灯泡功率：≥300W。
	
	

	13
	灯光控制台
1.市面主流产品，搭载专业灯光控制操作系统，支持稳定可靠的实时控制。
17.设备所含软件使用授权不少于15年。
	
	

	14
	对开大幕机
2.对开电机功率：≥1.1kw 。
	
	

	15
	匀速对开二幕机
2.对开电机功率：≥0.75kw 。
	
	

	16
	电动吊杆升降机（一）
3.载 荷：≥600KG 。
	
	

	17
	电动吊杆升降机（二）
3.载荷：≥800KG 。
	
	

	18
	舞台机械远程控制台
5.设备所含软件使用授权不少于15年。
	
	

	备注： “招标文件”中必须满足的实质性要求和条件须填写（即斜体且有下划线部分内容，每条详细列出）（如有）。


填写说明：
1.如“招标文件”中没有实质性要求和条件（即斜体且有下划线部分内容），本表可以不提供。
2. 如表中已列出实质性要求和条件，仅供投标人参考，请投标人自行填写。




投标人（公章）：                  
三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


四、资格、资信证明文件要求

 1、实质性资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。
文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）。
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。
文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）。
文件5  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。
文件6  法人授权书（原件）。
文件7  投标函（原件）
文件8  招标文件中规定要求提供的其他证明材料（其他证明材料如要求提供原件的，必须单独封装并与投标文件一起递交，评审结束后原件退回；如未要求提供原件的，提供复印件，原件自带备查）
文件9  投标人认为需要提供的其他材料

[bookmark: _Toc47630321][bookmark: _Toc99369569][bookmark: _Toc21573]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：             。



                                     投标人（公章）：         
                                     
                                     日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc47630322][bookmark: _Toc99369570][bookmark: _Toc8215]参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                          

声  明
    
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    

投标人（公章）：             
                                    
                                    日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc99369571][bookmark: _Toc47630323][bookmark: _Toc2619]法人授权书


本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

授权代理人（被授权人）（签名）：________________
身份证号码（授权代理人）：______________        
联系电话（授权代理人）：（手机）                 
          单位名称（授权代理人）：________________________
          


法人（授权单位）盖章：________________________
      法定代表人（签名或盖章）：_____________________
      地址：                                         
      日期：______年    月    日                    
投标函格式
致：盐城师范学院
根据贵方的           招标文件，正式授权下述签字人____________ (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.我们保证在投标有效期内不撤回投标，中标后无正当理由不得拒绝签订合同，如有违反，自愿承担由此产生的全部责任及相关失信后果。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
法定代表人或授权代理人（签名）：           
投标人名称（公章）：           
日期：________年____月____日
五、开标一览表

	项目名称
	

	项目投标报价
	
大写（人民币）：                    

小写：                          （人民币：元）




填写说明：
1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；
2、开标一览表中报价与分项报价表中不符时，以开标一览表为准；
★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。


                                 投标人（公章）：          
法定代表人或授权代理人（签名）：          
                              日期：       年   月   日
盐城师范学院公开招标文件



64

六、投标产品配置及分项报价表

	序号
	货物名称
	投标品牌
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一、音响

	1
	数字调音台
	
	
	台
	1
	
	

	2
	手持麦克风（一拖二）
	
	
	套
	4
	
	

	3
	头戴麦克风（一拖二）
	
	
	套
	4
	
	

	4
	天线增益分配器
	
	
	台
	3
	
	

	5
	网络串流播放服务器
	
	
	台
	1
	
	

	6
	音频处理器
	
	
	台
	2
	
	

	7
	数字专业功放（一）
	
	
	台
	9
	
	

	8
	数字专业功放（二）
	
	
	台
	1
	
	

	9
	电源时序器
	
	
	台
	3
	
	

	10
	专业音箱电缆（2芯2.5 mm²）
	
	
	米
	2000
	
	

	11
	音频信号线
	
	
	米
	800
	
	

	12
	手拉葫芦
	
	
	个
	2
	
	

	13
	钢丝绳
	
	
	米
	300
	
	

	14
	专业接插件
	
	
	批
	1
	
	

	15
	舞台台口电源、电源线、话筒插座等
	
	
	批
	1
	
	

	16
	24U机柜
	
	
	个
	2
	
	

	二、灯光

	1
	LED 电动变焦聚光面光灯
	
	
	台
	16
	
	

	2
	LED800W切割灯
	
	
	台
	8
	
	

	3
	LED帕灯
	
	
	台
	60
	
	

	4
	LED三合一模组图案灯
	
	
	台
	20
	
	

	5
	LED大功率平板会议灯
	
	
	台
	21
	
	

	6
	380W防尘防雾光束灯
	
	
	台
	20
	
	

	7
	19颗蜂眼三合一摇头灯  
	
	
	台
	7
	
	

	8
	电源直通箱
	
	
	台
	1
	
	

	9
	灯光控制台
	
	
	台
	1
	
	

	10
	DMX 8路信号放大器
	
	
	台
	6
	
	

	11
	灯钩
	
	
	只
	220
	
	

	12
	保险绳
	
	
	根
	164
	
	

	13
	灯光电源线
	
	
	米
	1500
	
	

	14
	灯光信号线
	
	
	米
	1000
	
	

	15
	耗材
	
	
	批
	1
	
	

	三、舞台机械

	1
	对开大幕机
	
	
	台
	1
	
	

	2
	匀速对开二幕机
	
	
	台
	1
	
	

	3
	幕布挂钩/滑车
	
	
	只
	132
	
	

	4
	幕布行程限位装置
	
	
	套
	2
	
	

	5
	电动吊杆升降机（一）
	
	
	台
	2
	
	

	6
	电动吊杆升降机（二）
	
	
	台
	6
	
	

	7
	灯光吊杆
	
	
	道
	6
	
	

	8
	侧光吊杆
	
	
	道
	2
	
	

	9
	幕布吊杆
	
	
	道
	5
	
	

	10
	舞台机械强电控制箱
	
	
	台
	1
	
	

	11
	舞台机械远程控制台
	
	
	台
	1
	
	

	12
	专用航空钢丝绳
	
	
	米
	1000
	
	

	13
	设备电源线3*2.5 mm²
	
	
	米
	500 
	
	

	14
	设备信号线3*0.75 mm²
	
	
	米
	400
	
	

	15
	控制台远程控制线缆(厂家定制)
	
	
	米
	200
	
	

	16
	设备改造安装辅材
	
	
	项
	1
	
	

	17
	拆除原先旧设备
	
	
	项
	1
	
	

	18
	舞台栅顶马道钢结构（加固翻新）
	
	
	m²
	150
	
	

	总计
	


备注：
1.投标报价应为本项目建设所需全部费用，至少包含设备、材料、施工、系统安装、调试、集成费用、所需的零配件和辅材、税费等完成本项目要求的所有费用。
2.每台设备均要有出厂检验合格证；不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。
3.中标人在供货时，须提供设备的原厂5年质保函。
4. 投标产品配置及分项报价表供投标人参考，请自行核对。漏项缺项由投标人承担。




投标人（公章）：          

法定代表人或授权代理人（签名）：          


七、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	响应偏离情况
（填写：无偏离、正偏离或负偏离）
	原因
	技术支持性文件所在页码
（招标文件如要求提供技术支持性文件，该栏须填写；否则可不填写）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填写说明：1、按照技术参数要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。


投标人（公章）：           


八、商务条款响应及偏离表

备注：
商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中最后一行的承诺内容不可更改）。
	序号
	招标文件要求
	响应偏离情况
（填写：正偏离或负偏离）
	供应商响应的具体承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	

	我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对招标文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按招标文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款投标人签章，即视为投标人已阅读并作出此承诺。）





投标人(公章)：               
九、技术方案（如有）
培训计划（如有）
服务承诺（如有）
[bookmark: _GoBack]
